DEVIS TRAVAUX

COUVERTURE

 Clients

 Juillet 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE | Quantités | Unité | Prix Unitaire HT | Total HT |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Installation de chantier & Dépose** |  |  |  |  |
| 1,1 | Forfait pour installation et replis des éléments de | 60,00 | m2 | 14,75 | 885,00 |
|  | sécurité collective par échafaudage pour accès en |
|  | toiture en façade rue y compris amenée du matériel |
|  | depuis la rue pricipale |
| 1,2 | Dépose de l'ensemble du brisis tuile et des lucarnes |  |  |  |  |
| bois existantes y compris protection par bachâge y |  |  |  |  |
| compris évacuation des matériaux jusqu'à la rue |  |  |  |  |
| principale | 9,00 | m2 | 68,00 | 612,00 |
|  | **Montant HT Installation** |  |  |  | **1 497,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Brisis tuile maison principale** |  |  |  |  |
| 2,12,22,32,42,52,62,72,82,92,102,112,122,12 | Charpente boisFourniture et pose de deux fontons bois formant lucarne dito existant y compris fixation et adaptation à la charpente existanteFourniture et pose d'un chevronnage de maintien des lucarnes sur la charpente existante y compris support de terasson et de jouée zinc des lucarnesCouverture tuile Fourniture et pose d'une sous-toiture R3 HPVFourniture et pose d'un contre lattage en sapin traité y compris fixationsFourniture et pose d'un lattage en sapin traité y compris fixationsFourniture et pose de tuile monopole de marque IMERYS y compris fixations y compris amenée manuelle des matériaux depuis la rue principaleFourniture et pose d'étanchéité par noquet plomb sur jouée de lucarneFourniture et pose d'habillage de jouée et terrasson de lucarne en zinc, y compris main courante, y compris toutes sujétions de poseFourniture et pose de jonction de dilatation entre mitoyennetéFourniture et pose d'un chéneau zinc y compris main courante y compris dilatation en mitoyennetéFourniture et pose d'un habillage de planche d'égout en zinc naturel agraféFourniture et pose d'un produit de démoussage de toiture y compris brossage y compris vérification des solins ciments sur cheminée y compris remplacement des tuiles casséesFourniture et pose d'une fenêtre de toit type Velux SK06 114x118 GGL y compris raccord tuile EDW y compris store d'occultation DKL y compris reprise du chevêtre bois et coupe de tuile***Pose Seule Fourniture*** | 2,002,009,009,009,009,006,002,003,006,006,0039,001,00 | ensens m2m2m2m2mlensml ml mlm2U | 772,00223,007,704,455,8953,7640,10504,9084,85100,5554,4812,401290,12***354,00******936,12*** | 1544,00446,0069,3040,0553,01483,80240,601009,80254,55603,30326,90483,701290,12 |
|  | **Montant HT Brisis tuile** |  |  |  | **6 845,13 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE | Quantités | Unité | Prix Unitaire HT | Total HT |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Couverture cuisine été** |  |  |  |  |
| 3,1 | Dépose des éléments de charpente existante non | 19,00 | m² | 47,50 | 902,50 |
|  | compris toiture amianté y comprix évacuation des |
|  | déchets |
| 3,2 | Fourniture et pose d'arbalétrier en bastaing traité |  |  |  |  |
|  | 63x175 mm y compris fixations y compris |  |  |  |  |
|  | modifications du local poubelle | 26,00 | ml | 28,20 | 733,20 |
| 3,3 | Fourniture et pose d'un chevronnage en bois traité |  |  |  |  |
|  | support de couverture y compris fixation | 29,00 | ml | 13,50 | 391,50 |
| 3,4 | Fourniture et pose d'une couverture en panneaux |  |  |  |  |
|  | sandwiches eco ép.40mm de mousse polyuréthanne y |  |  |  |  |
|  | compris fixation | 19,00 | m2 | 68,60 | 1303,40 |
| 3,5 | Fourniture et pose de rives et faitage pendant en acier |  |  |  |  |
|  | laqué dito couverture y compris fixations | 14,00 | ml | 40,10 | 561,40 |
| 3,6 | Fourniture et pose d'une plache d'égout y compris |  |  |  |  |
|  | fixation | 8,00 | ml | 20,80 | 166,40 |
| 3,7 | Fourniture et pose de gouttières demi-ronde en zinc y |  |  |  |  |
|  | compris naissance et fixation | 8,00 | ml | 46,15 | 369,20 |
| 3,8 | Fourniture et pose de descente d'eau en zinc diam 80 |  |  |  |  |
|  | sur façade avant y compris toutes sujétions de pose | 4,00 | ml | 44,50 | 178,00 |
| 3,9 | Fourniture et pose de dauphin fonte y compris |  |  |  |  |
| raccordement | 2,00 | u | 71,50 | 143,00 |
|  | **Montant HT Couverture cuisine d'été** |  |  |  | **4 748,60 €** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MONTANT TOTAL HT** |  |  | **13 090,73 €** |
| **TVA 10%** | **1 309,07 €** |
| **MONTANT TOTAL TTC** | **14 399,80 €** |