DEVIS TRAVAUX

COUVERTURE

Clients

Juillet 2017

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE | Quantités | Unité | Prix Unitaire HT | Total HT |
|  |  |  |  |  |  |
| **1** | **Installation de chantier & Dépose** |  |  |  |  |
| 1,1 | Forfait pour installation et replis des éléments de | 60,00 | m2 | 14,75 | 885,00 |
|  | sécurité collective par échafaudage pour accès en |
|  | toiture en façade rue y compris amenée du matériel |
|  | depuis la rue pricipale |
| 1,2 | Dépose de l'ensemble du brisis tuile et des lucarnes |  |  |  |  |
| bois existantes y compris protection par bachâge y |  |  |  |  |
| compris évacuation des matériaux jusqu'à la rue |  |  |  |  |
| principale | 9,00 | m2 | 68,00 | 612,00 |
|  | **Montant HT Installation** |  |  |  | **1 497,00 €** |
|  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Brisis tuile maison principale** |  |  |  |  |
| 2,1  2,2  2,3  2,4  2,5  2,6  2,7  2,8  2,9  2,10  2,11  2,12  2,12 | Charpente bois  Fourniture et pose de deux fontons bois formant lucarne dito existant y compris fixation et adaptation à la charpente existante  Fourniture et pose d'un chevronnage de maintien des lucarnes sur la charpente existante y compris support de terasson et de jouée zinc des lucarnes  Couverture tuile Fourniture et pose d'une sous-toiture R3 HPV  Fourniture et pose d'un contre lattage en sapin traité y compris fixations  Fourniture et pose d'un lattage en sapin traité y compris fixations  Fourniture et pose de tuile monopole de marque IMERYS y compris fixations y compris amenée manuelle des matériaux depuis la rue principale  Fourniture et pose d'étanchéité par noquet plomb sur jouée de lucarne  Fourniture et pose d'habillage de jouée et terrasson de lucarne en zinc, y compris main courante, y compris toutes sujétions de pose  Fourniture et pose de jonction de dilatation entre mitoyenneté  Fourniture et pose d'un chéneau zinc y compris main courante y compris dilatation en mitoyenneté  Fourniture et pose d'un habillage de planche d'égout en zinc naturel agrafé  Fourniture et pose d'un produit de démoussage de toiture y compris brossage y compris vérification des solins ciments sur cheminée y compris remplacement des tuiles cassées  Fourniture et pose d'une fenêtre de toit type Velux SK06 114x118 GGL y compris raccord tuile EDW y compris store d'occultation DKL y compris reprise du chevêtre bois et coupe de tuile  ***Pose Seule Fourniture*** | 2,00  2,00  9,00  9,00  9,00  9,00  6,00  2,00  3,00  6,00  6,00  39,00  1,00 | ens  ens m2  m2  m2  m2  ml  ens  ml ml ml  m2  U | 772,00  223,00  7,70  4,45  5,89  53,76  40,10  504,90  84,85  100,55  54,48  12,40  1290,12  ***354,00***  ***936,12*** | 1544,00  446,00  69,30  40,05  53,01  483,80  240,60  1009,80  254,55  603,30  326,90  483,70  1290,12 |
|  | **Montant HT Brisis tuile** |  |  |  | **6 845,13 €** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DESIGNATION DES TRAVAUX DE COUVERTURE | Quantités | Unité | Prix Unitaire HT | Total HT |
|  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Couverture cuisine été** |  |  |  |  |
| 3,1 | Dépose des éléments de charpente existante non | 19,00 | m² | 47,50 | 902,50 |
|  | compris toiture amianté y comprix évacuation des |
|  | déchets |
| 3,2 | Fourniture et pose d'arbalétrier en bastaing traité |  |  |  |  |
|  | 63x175 mm y compris fixations y compris |  |  |  |  |
|  | modifications du local poubelle | 26,00 | ml | 28,20 | 733,20 |
| 3,3 | Fourniture et pose d'un chevronnage en bois traité |  |  |  |  |
|  | support de couverture y compris fixation | 29,00 | ml | 13,50 | 391,50 |
| 3,4 | Fourniture et pose d'une couverture en panneaux |  |  |  |  |
|  | sandwiches eco ép.40mm de mousse polyuréthanne y |  |  |  |  |
|  | compris fixation | 19,00 | m2 | 68,60 | 1303,40 |
| 3,5 | Fourniture et pose de rives et faitage pendant en acier |  |  |  |  |
|  | laqué dito couverture y compris fixations | 14,00 | ml | 40,10 | 561,40 |
| 3,6 | Fourniture et pose d'une plache d'égout y compris |  |  |  |  |
|  | fixation | 8,00 | ml | 20,80 | 166,40 |
| 3,7 | Fourniture et pose de gouttières demi-ronde en zinc y |  |  |  |  |
|  | compris naissance et fixation | 8,00 | ml | 46,15 | 369,20 |
| 3,8 | Fourniture et pose de descente d'eau en zinc diam 80 |  |  |  |  |
|  | sur façade avant y compris toutes sujétions de pose | 4,00 | ml | 44,50 | 178,00 |
| 3,9 | Fourniture et pose de dauphin fonte y compris |  |  |  |  |
| raccordement | 2,00 | u | 71,50 | 143,00 |
|  | **Montant HT Couverture cuisine d'été** |  |  |  | **4 748,60 €** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **MONTANT TOTAL HT** |  |  | **13 090,73 €** | |
| **TVA 10%** | **1 309,07 €** | |
| **MONTANT TOTAL TTC** | **14 399,80 €** | |